DataPack передается по последовательному интерфейсу с мышцы к управляющей программе

Формат:

public UInt16 Pref; // перфикс 0xA55A

public UInt16 CRC16;

public byte Command;

public byte Addr;

public UInt16 Reserv; // нужен для выравнивания структуры по 32 бита

public UInt32 Data;

Значение поля Addr:

0x02 – в Data передается давление

0x04 – в Data передается усилие

0x08 – в Data передается длинна

0x0f – в Data передается температура

Нужно исправить!!!!!

Addr – передается адрес мышцы, уникальный для каждой мышцы.

Command – сюда вставить значения теперешняго Addr

+

0x12 – Передается команда управления верхним клапаном

0х14 – Передается команда управления нижним клапаном

0х22 – Запрос состояния верхнего клапана

0х24 – Запрос состояния нижнего клапана

Значнеия байт в поле Data в пакетах управления клапанами

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| резерв | мощность открытия | резерв | время открытия |

Новая команда управления клапаном затирает предыдущую.

Если мощность или время равны нулю – клапан закрывается.

При изменении состояния клапанов, либо при Запросе состояния, контроллер отправляет пакет с следующими данными

Addr – адрес мышцы

Command -

0x42 – состояние верхнего клапана

0ч44 – состояние нижнего клапана

Data

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| резерв | мощность открытия | резерв | Время, оставшиеся до закрытия. |